IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2023-01-27T18:18:28"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20190510_1515(x64) - Exporter 18.4.0.0 - Interface alternative d'export 18.4.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)"

People and organizations
  Person "MF_BIM" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "MF_BIM" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1674839302 (2023-01-27T17:08:22Z)

Units
  LENGTHUNIT: CENTI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 51′ 23.999633″ | longitude 2° 21′ 3.553905″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | object type "Niveau:Ligne du Niveau" | elevation -1.94916083273711E-12
        contains 16 elements
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Texte 3D:Texte 3D 2" | names: "Texte 3D:Texte 3D 2:286391", "Texte 3D:Texte 3D 2:286807", "Texte 3D:Texte 3D 2:286828" (+3 more) | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm:286394" | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 2.6) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm:286810" | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 4.2) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm:286831" | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 5.74) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm:286842" | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 7.1) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm:286853" | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 8.12) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm:286864" | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 10.24) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Texte 3D:Texte 3D 1" | names: "Texte 3D:Texte 3D 1:286932", "Texte 3D:Texte 3D 1:290611" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" | object type "Sol:ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Complexe Phonixx Pad:291076" | material: layers "Sol:ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" ("Revêtement générique" 0.5, "Chape générique" 5., "Plots + tubes pour plancher chauffant générique" 2., "ISOBOX - Phonixx Pad" 2.6, "Dalle compression générique" 5., "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ISOBOX - Logo" | object type "ISOBOX - Logo:ISOBOX - Logo" | names: "ISOBOX - Logo:ISOBOX - Logo:293973" | material: materials ("ISOBOX - Logo - Blanc", "ISOBOX - Logo - Orange", "ISOBOX - Logo - Gris") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction

Types
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 2.6) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 4.2) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 5.74) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 7.1) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 8.12) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" ("ISOBOX - Phonixx Pad" 10.24) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" ("Revêtement générique" 0.5, "Chape générique" 5., "Plots + tubes pour plancher chauffant générique" 2., "ISOBOX - Phonixx Pad" 2.6, "Dalle compression générique" 5., "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ISOBOX - Logo" | 1 occurrence | material: materials ("ISOBOX - Logo - Blanc", "ISOBOX - Logo - Orange", "ISOBOX - Logo - Gris") | property sets: Autre, Contraintes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff

Property sets
  Graphismes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Texte 3D 2" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Texte 3D 1" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Logo" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff: 2 more contents on 2 objects not shown
  Autre | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    ID du type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    Type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
    ID du type = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
    Type = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Famille = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Famille = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Famille = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Famille = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Famille = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Sol: ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCLABEL)
  Autre: 6 more contents on 4 objects not shown
  Contraintes | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Plan de construction = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB)
    Décalage par rapport au niveau = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = -14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Contraintes | properties | on 1 type object
    Elévation par défaut = 121.92 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Profondeur = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -2.60000000000195 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 2.6 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.104 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -4.20000000000195 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 4.2 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.168 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -5.74000000000195 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 5.74 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.2296 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -7.10000000000195 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 7.1 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.284 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -8.12000000000195 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 8.12 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.3248 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -10.2400000000019 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 10.24 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.4096 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -31.5000000000019 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Epaisseur = 31.5 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Périmètre = 800.000000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4.00000000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 1.26 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes: 2 more contents on 2 objects not shown
  Données d'identification | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Sous-catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0 STR" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "C3020800" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Epaisseur semelle 26 mm" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Subflooring & Underlayment" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Phonixx Pad" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "C3020800" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Epaisseur semelle 42 mm" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Subflooring & Underlayment" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Phonixx Pad" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "C3020800" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Epaisseur semelle 57.4 mm" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Subflooring & Underlayment" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Phonixx Pad" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "C3020800" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Epaisseur semelle 71 mm" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Subflooring & Underlayment" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Phonixx Pad" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "C3020800" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Epaisseur semelle 81.2 mm" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Subflooring & Underlayment" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Phonixx Pad" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 3 more contents on 0 objects not shown
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "26 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "42 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "57.4 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "71 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "81.2 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "102.4 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "Phonixx Pad" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "Exemple sol" (IFCTEXT)
  Graphismes: 1 more content on 0 objects not shown
  Phase de construction | properties | on 16 objects (9 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 7 IFCSLAB)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB) | on 7 type objects
    Manufacturer = "ISOBOX Isolation" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Isolation thermo-acoustique des planchers" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description (no value)
    Reference = "ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 1.30769230769231 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 42 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.80952380952381 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 57.4 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.592334494773519 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 71 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.47887323943662 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 81.2 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.41871921182266 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 102.4 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.33203125 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Complexe Phonixx Pad" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.183830721202784 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ISOBOX - Phonixx Pad - 26 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 1.30769230769231 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon: 6 more contents on 0 objects not shown
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 2.6 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 0.764705882352941 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 4.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 1.23529411764706 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 5.74 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 1.68823529411765 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 7.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 2.08823529411765 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 8.12 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 2.38823529411765 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 10.24 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 3.01176470588235 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 0 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité (no value)
    Conductivité thermique déclarée = 0. (IFCREAL)
    Dimensions (no value)
    Epaisseur = 31.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 5.43978717733964 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL (no value)
  Structure | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Autre(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Texte 3D" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Texte(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police de texte = "Arial" (IFCTEXT)
    Taille du texte = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Texte(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police de texte = "Arial" (IFCTEXT)
    Taille du texte = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 2.6 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 4.2 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 5.74 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 7.1 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 8.12 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 10.24 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 31.5 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Données | properties | on 6 type objects
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 21 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "SC1 a2 Ch" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0.0340 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 800 mm" (IFCTEXT)
  Données | properties | on 1 type object
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 0 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0. (IFCREAL)
    Dimensions = "" (IFCTEXT)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 1.30769230769231 (IFCREAL)
    Masse thermique = 78. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 0.764705882352941 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.80952380952381 (IFCREAL)
    Masse thermique = 126. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 1.23529411764706 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.592334494773519 (IFCREAL)
    Masse thermique = 172.2 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 1.68823529411765 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.47887323943662 (IFCREAL)
    Masse thermique = 213. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 2.08823529411765 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.41871921182266 (IFCREAL)
    Masse thermique = 243.6 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 2.38823529411765 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.33203125 (IFCREAL)
    Masse thermique = 307.2 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 3.01176470588235 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.183830721202784 (IFCREAL)
    Masse thermique = 162778.2 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 5.43978717733964 (IFCREAL)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 type object
    Matériau structurel = "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" (IFCLABEL)

Other addresses and roles
  2 x postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"